#### 发送信息至终端接收

方向：发送端——>接收端

|  |  |
| --- | --- |
| 参数 | 编码信息：  数字0~9，字母a~z，A~Z，符号”@”、”\_” |
| 返回参数 | “result” : 返回码（0表示成功；-1表示失败；-2表示参数错误）  “msg”：说明  “recognize”：解析的内容 |
| 返回信息 | {  “result”:0表示成功|-1表示失败|-2表示参数错误，  “msg”：“成功、失败原因”  “recognize”: [  {  解析出来后的数字0~9，字母a~z，A~Z，符号”@”、”\_”  }  ]  } |
| 说明 | 解析成功为三种情况：收发一致（发”abc”，收”abc”）、显示乱码（发”abc”，收”OIGIvoiashabdig”）、显示部分正确信息，后面补0（发”abc”，收”abc0000000”） |