#### 发送端设备与服务器通信

方向：发送端——>服务器

|  |  |
| --- | --- |
| 接口 | http://123.206.206.42:8090/ShuVoice/index.php/Home/DeviceInfo/index?deviceId=设备ID&curCode=目前发送的信息 |
| 调用方式 | http post |
| 参数 | deviceId: 设备ID  curCode: 目前发送的信息 |
| 返回信息 | “result” : 返回码（0表示成功；-1表示失败；-2表示参数错误）  “msg”：说明  “deviceId”：设备ID |
| 返回参数 |  |
| 说明 |  |

方向：服务器——>发送端

|  |  |
| --- | --- |
| 接口 |  |
| 调用方式 |  |
| 参数 |  |
| 返回信息 | “result” : 返回码（0表示成功；-1表示失败；-2表示参数错误）  “msg”：说明  “targetCode”： |
| 返回参数 |  |
| 说明 |  |